

Приложение №\_\_\_\_

 к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2024г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| Ответственное лицо подрядчика  |  | Заказчик  |
| Руководитель организации  |  | Генеральный директор  |
| Наименование организации  |  | ООО «Шахта №12» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кацубин А.В. |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.  |  | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на организацию лесопосадки на территории г. Прокопьевск в районе УОГР Северный Маганак

 ООО «Шахта №12»

| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Законодательное, нормативно-правовое и нормативно-техническое обоснование** |
| --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* |
| 1 | Заказчик | ООО «Шахта №12» |
| 2 | Наименование объекта | Площадка озеленения Северный Маганак |
| 3 | Район  | Кемеровская область, г. Прокопьевск, УОГР Северный Маганак ООО «Шахта № 12» |
| 4 | Основание для выполнения работ | Необходимость обеспечения защитной лесополосы в районе УОГР Северный Маганак ООО «Шахта №12»  |
| 5 | Наименование работ (услуг) | Проведение работ по озеленению территории Прокопьевского городского округа на площади 37 Га в 2024 году, путем высадки саженцев сосны обыкновенной высотой от 0,5 м до 2,0 м в количестве 400 штук на один гектар, в том числе проведение ремонтных посадок (создание «зеленого» пояса вокруг участка Северный Маганак). |
| 6 | Вид работ (услуг) | 1. Поставка и посадка саженцев сосны высотой от 1,5 до 2 м с комом земли в количестве 780 шт.2. Поставка и посадка саженцев сосны высотой от 0,5 до 1,0 м с комом земли в количестве 14 020 шт.3. Размер кома земли саженцев высотой 0,5 до 1 м должен составлять не менее 15\*20 см и упакован в мешковину или евро сетку. 4. Толщина ствола саженцев высотой 0,5 м до 1 м должна быть от 0,3 см до 1,0 см.5. Размер кома земли саженцев высотой от 1,5 до 2 м должен составлять не менее 40\*40 см и упакован в мешковину или евро сетку.6. Толщина ствола саженцев высотой от 1,5 до 2 м должна быть от 1,8 см до 3,5 см.7. Поставщик гарантирует качество посадочного материала, отсутствие болезней и вредителей на нем путем предоставления соответствующих документов.8. Поставщик гарантирует наличие у него необходимого количества саженцев.9. Поставка и посадка саженцев производится силами Поставщика.10. Периодичность поставки и посадки саженцев определяется Поставщиком и рассчитывается таким образом, чтобы полный объем посадок был выполнен в осенний период 2024г.11. Посадку производить в соответствии со схемой посадки 5\*5 м, 400 шт/Га.12. Контроль приживаемости проводить через год после выполнения работ по посадке – для определения факта качества выполненных работ и количества саженцев для проведения ремонтных посадок.13. Срок гарантийных обязательств на проведенные ремонтные посадки составляет 12 месяцев.14. Общий срок гарантийных обязательств на приживаемость и рост поставленных и посаженных растений составляет 24 месяца, при этом в течение указанного срока допускается не более 10 % естественного выпада от всего объема поставленных и посаженных саженцев.  |
| 7 | Срок выполнения работ | осень 2024г. |

 Главный инженер Н.Н. Журбенко